gefährliche Leitern

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitsbereich / -platz: | Name eingeben |
| Mängel gemeldet an: | Name eingeben |
| besprochen mit: | Name eingeben |
| Prüfdatum: | Datum auswählen |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Frage** | **Antwort** | **Handlungs-bedarf** | **Erledigen bis** | **Bemerkungen** |
|  | Werden Beschäftigte regelmäßig im Umgang mit Leitern unter-wiesen? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Werden Anlegeleitern nur an  sichere Flächen angelegt, also nicht an Glasflächen, Stangen oder  Masten? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Haben diese Leitern Stahlspitzen zur besseren Verankerung in nachgiebigem Untergrund? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Wird bei Anlegeleitern mit Sprossen ein Anstellwinkel zwischen 65 und 75 Grad eingehalten und  werden sie oben befestigt oder, wenn das nicht möglich ist, von einer zweiten Person gehalten? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Ist bekannt, dass beidseitig  besteigbare Stehleitern nur bis zur drittobersten Stufe, Anlegeleitern  nur bis zur viertobersten Stufe benutzt werden dürfen? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Wird darauf geachtet, dass vor dem Betreten der Leiter die  Schuhe zumindest grob gereinigt werden, um ein Abrutschen zu vermeiden? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Ist bekannt, dass der Körperschwerpunkt immer zwischen den Leiterholmen liegen muss, man  sich also nicht hinauslehnen darf? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Wird dafür gesorgt, dass die  Leitern auf Verkehrswegen  gegen unbeabsichtigtes Umstoßen  gesichert sind? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |

**Status:** In Bearbeitung