**Leitern**

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitsbereich / -platz: |       |
| Mängel gemeldet an: |       |
| besprochen mit: |       |
| Prüfdatum: | Datum auswählen |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Frage** | **Antwort** | **Handlungs-bedarf** | **Erledigen bis** | **Bemerkungen** |
|  | Wird geprüft, ob es alternative Arbeitsmittel zum Einsatz von Leitern, z. B. Hubarbeitsbühne, gibt? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |
|  | Wird der Einsatz von Leitern in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt? | Ja | Nein | Datum auswählen  |       |
|  | Werden Leitern mindestens einmal jährlich geprüft? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |
|  | Werden die Mitarbeiter mindestens einmal jährlich über Risiken und den sicheren Umgang unterwiesen? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |
|  | Werden Leitern nur zu dem Zweck genutzt, für den sie nach ihrer Bauart bestimmt sind? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |
|  | Wird beachtet, dass nur Arbeiten geringen Umfangs, die weniger als zwei Stunden dauern, von einer Leiter aus durchgeführt werden? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |
|  | Wird darauf geachtet, dass zum Übersteigen auf höher gelegene Ebenen die Anlegeleiter mindestens einen Meter über die Überstiegskante hinausragt? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |
|  | Prüfen die Mitarbeiter Leitern vor Benutzung auf augenfällige Beschädigungen? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |
|  | Wird bei der Benutzung von Anlegeleitern auf einen Anstellwinkel von ca. 70 Grad geachtet? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |
|  | Achten Mitarbeiter auf die ausreichende Standfestigkeit bei der Benutzung einer Leiter? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |
|  | Wird die Leiter rechtzeitig versetzt, damit sie nicht durch seitliches Hinauslehnen kippt? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |
|  | Gibt es eine Betriebsanweisung für den Umgang mit Leitern? | Ja | Nein | Datum auswählen |       |

**Status:** In Bearbeitung