**Kreissägen**

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitsbereich / -platz: |  |
| Mängel gemeldet an: |  |
| besprochen mit: |  |
| Prüfdatum: | Datum auswählen |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Frage** | **Antwort** | **Handlungs-**  **bedarf** | **Erledigen bis** | **Bemerkungen** |
|  | Arbeiten nur Beschäftigte ab 18 Jahren an Kreissägen? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Ist die Schutzhaube vorhanden und lässt sie sich leicht auf die erforderliche Höhe einstellen? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Sind an der Kreissäge ein Winkelanschlag sowie ein Schiebstock vorhanden? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Gibt es eine Betriebsanweisung, die auch den maximalen Abstand des Spaltkeils enthält? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Werden nur für die Kreissäge zulässige Sägeblätter verwendet? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Werden die Beschäftigten dahingehend unterwiesen, beschädigte oder stumpfe Sägeblätter nicht mehr zu verwenden? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Wird für lange Werkstücke eine Tischverlängerung genutzt? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Wird bei der Arbeit an Kreissägen Gehörschutz getragen? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Werden Holzreste mit dem Schiebestock entfernt? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Wird die zulässige Höchstdrehzahl der Sägeblätter beachtet? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Werden Holzstaub und Holzspäne unterhalb des Tisches abgesaugt? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Wird darauf geachtet, dass die Maschinen auch bei kurzen Unterbrechungen abgeschaltet werden? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |
|  | Schalten die Beschäftigten vorhandene Absaugeinrichtungen bei der Bearbeitung ein? | Ja | Nein | Datum auswählen |  |

**Status:** In Bearbeitung